
**Инструкция по настройке VipNet клиента.**

Для работоспособности VipNet клиента Вам следует провести необходимую настройку своего абонентского пункта:

Если Вы используете 64- разрядную Windows, то Версия ПО VipNet должна быть не ниже 3.2.11.


Шаг 1.


1. Для корректной работы Вам необходимо установить верную **Дату, Время, Часовой пояс.**




Шаг 2.

1. Вам следует **отключить** брандмауэр Windows









Шаг 3.

1. Открываем ПО VipNet Client [Монитор]
2. В левом окне выбираете **Режим**
3. Устанавливаем **3 Режим**, согласно **нижеприведённому рисунку**.




Шаг 4.

1. Выберите **Сервис** - **Настройки**





1. В левом окошке выбираем **Защищенная сеть**
2. В правой стороне окна **заполняем данные** согласно **нижеприведённому рисунку**. ( Если они не внесены по умолчанию)



Шаг 4.

1. Откройте **VipNet Client**
2. Два раза нажмите на **SM\_centr**



1. Перейдите на вкладку «**Межсетевой экран**» 
2. В таблице ip адреса доступа должны присутствовать следующие адреса:

* 188.168.80.221
* 10.0.1.5
* 95.189.97.61

**Другие** адреса следует **удалить**.

1. Нажмите **ОК**
2. По необходимости перезапустите **ПО VipNet Client**